ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Элемент запорный контейнера штанга дверная
1.       Описание элемента:
Элемент является запирающим устройствам дверных створок контейнеров. Эксцентриковые запоры, расположенные на концах штанги, выполнены овальной формы с параллельно срезанными боковыми сторонами и взаимодействуют с держателями, закрепленными на дверном проеме. Держатели выполнены в виде пластин и имеют каждый вырез, образованный последовательно направляющим скосом, двумя полуовальными выемками, связанными прямолинейной кромкой, контактирующей с соответствующим запором при принудительном открывании, и запирающим скосом. Каждый держатель имеет упорную выемку, расположенную за запирающим скосом. 
 
2.       Описание конструкции и основных технических характеристик элемента:

Металлические элементы конструкции защищены от коррозии. Подготовка поверхностей и система защитных лакокрасочных покрытий устанавливается нормативно-технической документацией на каждый типоразмер контейнера. Элементы обладают стойкостью против действия морской воды и моющих средств, не оказывают отрицательного влияния друг на друга. 
Диапазон предельных температур эксплуатации: от -55 до +75 ºС
Усилие, выдерживаемое в эксплуатационных условиях: 20 кН
;




3.       Эксплуатационные требования:


Запорная штанга должна обеспечивать прижим двери контейнера по всему периметру к дверной раме, створок двери друг к другу, а также невозможность самооткрывания запертой двери. Также недопустимо использование запорнных штанг подверженных коррозии. 
Виды и характер допускаемых остаточных деформаций и дефектов после испытания штанг на прочность - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Для предотвращения несанкционированного открытия, рукоятка штангового запора должна фиксироваться специальным фиксатором.
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4.       Нормативные документы:
Уровень безопасности использования угловых фитингов соответствует мировым стандартам в данной отрасли.
· удовлетворяет  стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
· Соответствует требованиям предельных отклонений габаритных размеров по ГОСТ 26645-85
· Удовлетворяет стандартам по допускаемому усилиу приложеному к подвижным элементам конструкций ГОСТ 20260
· с действущей табличкой КБК (соответствует международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid).
· Соответствует стандартам конструкции, размеров, материалов ГОСТ Р 51891-2008
· соответствует TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
· соответствует UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д).

