ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Элемент запорный контейнера штанга дверная
1.       Описание элемента:
Ручные замки поворотного типа (твистлоки) используются для крепления контейнеров к палубным фитингам, к люковым крышкам трюмов и между собой. Замок состоит из трех основных частей: корпуса, штыря и поворотной ручки. Главной рабочей деталью является поворотный фигурный штырь с конусными молотообразными головками на обоих концах. Головки входят в угловые фитинги устанавливаемого контейнера и в отверстие палубного фитинга. При повороте выступающей ручки штыря головки вращаются и захватывают своими заплечиками палубный и контейнерный фитинги, чем надежно крепят контейнер. 

2.       Описание конструкции и основных технических характеристик элемента:

Металлические элементы конструкции защищены от коррозии. Подготовка поверхностей и система защитных лакокрасочных покрытий устанавливается нормативно-технической документацией на каждый типоразмер контейнера. Элементы обладают стойкостью против действия морской воды и моющих средств, не оказывают отрицательного влияния друг на друга. 
Диапазон предельных температур эксплуатации: от -55 до +75 ºС
Усилие, выдерживаемое в эксплуатационных условиях: 500 кН

3.       Эксплуатационные требования:

Твистлок должен обеспечивать жесткое закрепление контейнера на погрузочной платформе. Недопустимо использование крепления контейнера имеющего люфт выше установленной нормы. Также недопустимо использование твистлоков имеющих явно выраженные следы коррозии. 
Виды и характер допускаемых остаточных деформаций и дефектов после испытания твистлоков на прочность - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Для предотвращения самопроизвольного отцепления, перед погрузкой крепления должны быть проверены на прочность согласно установленным нормам.

4.       Нормативные документы:
Уровень безопасности использования угловых фитингов соответствует мировым стандартам в данной отрасли.
· удовлетворяет  стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
· Удовлетворяет стандартам по допускаемому усилиу приложеному к подвижным элементам конструкций ГОСТ 20260
· с действущей табличкой КБК (соответствует международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid).
· Соответствует стандартам конструкции, размеров, материалов ГОСТ Р 51891-2008
· соответствует TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
· соответствует UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д).
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